**КУСТОРЕЗ**





**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- электрическая регулировка угла срезания;

- высокое качество резки;

- способен резать ветви, листья, сучья.

Кусторез является идеальным приспособлением для резки живой изгороди. Сочетание регулировки угла наклона консоли и вылет стрелы MultiOne обеспечивает отличную досягаемость.

|  |  |
| --- | --- |
| A, мм | 490 |
| B, мм | 1059 |
| C, мм | 1595 |
| D, мм | 1585 |
| E, мм | 286 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Длинна, м** | **Макс. Ø реза, мм** | **Угол поворота, °** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Рамка** | - | - | - | 45 | C890665 |  |
| **Кусторез 10 (требуется C890665)** | 1,6 | 10 | 120 | 63 | C890666 |  |
| **Кусторез 10 (требуется C890665)** | 2,1 | 10 | 120 | ≈100 | C890668 |  |
| **Кусторез 30 (требуется C890665)** | 1,6 | 30 | 120 | 115 | C890667 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **Кусторез 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кусторез 30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |